Zestaw 15 (kat. 42)

G1, G2, G3

Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem do dodatkowych zajęć

* aparat fotograficzny – 3szt.

1. **Aparat fotograficzny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Atrybut*** | ***Opis*** |
| **1** | Typ | cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa wraz z obiektywem |
| **2** | Efektywny kąt widzenia | około 1,5x długości ogniskowej obiektywu |
| **3** | Matryca | CMOS |
| **4** | Efektywne piksele | minimum 14 milionów |
| **5** | Format plików | * RAW * JPEG |
| **6** | Nośnik pamięci | Karty Secure Digital, SDHC, SDXC |
| **7** | Wizjer | * wizjer optyczny * wyświetlacz LCD o przekątnej min. 3cale |
| **8** | Przysłona obiektywu | * samopowrotna, sterowana elektronicznie |
| **9** | Migawka | * sterowana elektronicznie * czas otwarcia migawki od 1/4000 do 30s * tryb wyzwalania migawki: pojedyncze zdjęcie, seryjne, samowyzwalacz |
| **10** | Szybkość rejestrowania zdjęć | 3kl./s |
| **11** | Czułość ISO | Od ISO 100 do ISO 3200 w krokach co 1 EV |
| **12** | Typ ustawiania ostrości | * ręczny * autofokus |
| **13** | Interfejs | * USB 2.0 * złącze HDMI, typ C |
| **14** | Akumulator | Dedykowany |
| **15** | Sanki mocujące | Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą zabezpieczającą |
| **16** | Wymagania dodatkowe | * wbudowana lampa błyskowa * nagrywanie filmów 1920×1080, 24 kl./s * polski język menu * zasilacz sieciowy |
| **17** | Warunki gwarancji | * 2 lata od daty dostawy * serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty) |
|  | Cena brutto (1 szt) |  |

Razem cena brutto za 3 szt=